3.2.- NIVEL DE RUIDO.

Se define como ruido toda aquella variación del nivel de gris que sufre un pixel no debida a la aportación lumínica de la escena.

Los ruidos se catalogan en:

- Correlados: cuando la variación del nivel de gris depende de la posición espacial del pixel. Un ruido correlado que se presenta frecuentemente en la adquisición de imágenes con integración de campo es el desplazamiento entre filas pares e impares en la imagen.

Imagen inicial Imagen con filas pares desplazadas 10 píxels.

- No correlados: cuando la variación del nivel de gris no depende de la posición espacial del pixel. Los ruidos no correlados más frecuentes son:

- El ruido gaussiano. La distribución del ruido se asemeja a una distribución gaussiana de una determinada media y varianza. En las siguientes imágenes se muestran dos ejemplos generados a partir de la anterior imagen inicial y afectados por distintas magnitudes de ruido gaussiano.

Ruido gussiano (M=0, s=5). Ruido gaussiano (M=0, s=25).

- El ruido aleatorio o, también denominado, "sal y pimienta". El número de pixels afectados por el ruido y su intensidad son las variables aleatorias independientes entre sí. Las siguientes imágenes muestran dos ejemplos de ruido aleatorio a partir de la imagen inicial.

Ruido aleatorio (n=2000). Ruido aleatorio (n=8000).