Reconocimiento

Alamcena los datos calculados por el bloque Blobs:

Esta consolo se puede utilizar para realizar practicas
de reconocimiento de objetos. Para ello se ha preparado
una tabla que recoge calculos estadisticos. 

Los resultados del analisis de dicho blob se agregan a 
la tabla de reconocimiento en la entrada seleccionada 
entre los parametros del algoritmo (numero de experimento 
y pieza)

La tabla muestra tambien las estadisticas asociadas con el 
conjunto de experimentos realizados sobre cada una de 
las piezas

Controles:
- Experimento: selecciona el experimento para visualizar los datos
	(actualiza la tabla mostrada)
- Pieza: selecciona la pieza para visualizar los datos y las 
	estadísticas (actualiza la tabla mostrada)
- ActualizaDatos: actualiza los datos mostrados y las estadísticas 
	si se realiza una nueva ejecución del bloque Blobs
- BorraDatos: borra los datos para el experimento y pieza seleccionado
- GrabaDatos: alamacena en un fichero de texto los datos de todos los
		experimentos (campos separados por tabuladores). Incluye
		el numero de pieza y experimento

Datos:
* Area
* Perimetro
* Dimensiones maximas y minimas (Xmin, Ymin, Xmax, Ymax)
* Centro de gravedad
* Compacidad, definido como :
	4*PI*Area/(perimetro*perimetro)
* Excentricidad (0-1), definido como :	
	sqrt(a^2-b^2)/a  =
	(4*mu11^2-(mu20-mu02)^2)/(mu20+mu02)^2
	Siendo  a= semieje mayor de inercia
		b= semieje menor de inercia
* Tinte/Gris medio: en el caso de una imagen en color se
  trata de el valor de tinte medio. En el caso de una
  imagen en blanco y negro, se trata del valor medio
  del nivel de gris
* Relacion invariante 1
	mpq	Momento sin centrar de orden p,q
	mupq	Momento centrado de orden p,q
	gama = (p+q)/2+1
	nupq = mupq / (mu00)^gama
	relInvar1 = nu20 + nu02	
* Relacion invariante 2
	relInvar2 = (nu20-nu02)^2 + 4*nu11^2
* Eje principal de inercia: orientación en grados
	EjePInercia = -0.5*atan(2*mu11/(mu20-mu02))
* Longitud a lo largo del eje principal de inercia
		2*a (a= semieje mayor de inercia)
* Anchura en la ortogonal al eje principal de inercia
		2*b (b= semieje menor de inercia)


