2.- DIGITALIZACIÓN.

Proceso de conversión a digital de la señal analógica transmitida por la cámara. Se realiza un muestreo o digitalización de las coordenadas espaciales y una cuantificación o digitalización en niveles de gris.

El primer efecto se puede apreciar en la siguiente secuencia de imágenes, donde se parte de una imagen de 256x256 pixels a una de 32x32 pixels:

256 x 256( cada píxel equivale a un punto de la pantalla ). 128 x 128 ( cada píxel equivale a 2 puntos de la pantalla )

64 x 64 ( cada píxel equivale a 4 puntos de la pantalla ). 32 x 32 ( cada píxel equivale 8 puntos de la pantalla )

.

El segundo efecto se puede apreciar en la siguiente secuencia de imágenes, donde se parte de una imagen con 256 niveles de gris y se llega a una imagen con 2 niveles de gris.

256 x 256 ( 256 niveles de gris ). 256x 256 ( 128 niveles de gris ).

256 x 256 ( 64 niveles de gris). 256 x 256 ( 16 niveles de gris ).

256 x 256 ( 8 niveles de girs ). 256 x 256 ( 4 niveles de gris ).

256 x 256 ( 2 niveles de gris ).

En una imagen de 256 niveles de gris, el valor más oscuro es el 0 y el más claro el 255. En la siguiente figura se observa un detalle de la primera imagen:

Detalle del ojo derecho de Lena. Valores correspondientes del nivel de gris por píxel.