LapGaussiana

Detector de bordes de la laplaciana
gaussiana. Se trata de un detector de bordes 
basado en la segunda derivada. Previamente se 
ha filtrado la imagen con un filtro gaussiano 
de sigma conocida para eliminar el ruido. 
Finalmente se realiza un calculo de los pasos
por cero de la segunda derivada y una umbralizacion
para determinar que pixeles son borde

Los parametros que admite son:

- Desviacion tipica del filtro gaussiano
- Umbral para el modulo del gradiente

Este algoritmo trabaja con imágenes en escala
de grises. Las imágenes en color se convierten 
previamente de RGB a nivel de intensidad.
