Roberts

Detector de bordes. Accion conjunta
de las mascaras:
 ---- ---- 
| -1 |  0 |
 ---- ---- 
| 0  | 1. |
 ---- ----

 ---- ---- 
|  0 | -1 |
 ---- ---- 
| 1. |  0 |
 ---- ---- 

Es el gradiante en ejes girados 45º
sin filtrado del ruido

Este algoritmo trabaja con imágenes en escala
de grises. Las imágenes en color se convierten 
previamente de RGB a nivel de intensidad.
