ErrorCuadraticoColor

Calcula el error cuadratico de una imagen 
respecto a otra de referencia. El resultado se
muestra por consola. La diferencia
se calcula como distancia Euclidea.

Se muestra el error total y el error normalizado 
(dividivo por la intensidad de la imagen de referencia)

Presenta tres entradas para las imagenes

Valido para imagenes en color. Si alguna imagen
de entrada es en blanco y negro se convierte a color
RGB con los tres canales iguales.

Si se realiza con referencia, se procesan los pixeles 
que en la imagen de referencia (tercera entrada) tienen  
valor 255 (o mayor de 100). Si se indica sin referencia, 
se aplica sobre todos los pixels de la primera imagen.

En ambos casos es necesario que todas las entradas estén 
conectadas y que el tamaño de las imagenes de entrada 
sea el mismo. De no ser asi, se tomara el menor de ellas.

