COMPARACIÓN DE FUNCIONES LOCALES.

Sobre la imagen original se definen funciones locales de la intensidad. La comparación de las mismas suministra información de los cambios de intensidad. Entre ellas destacan:

- Comparación de imágenes filtradas con funciones Gaussianas de distinto sigma (s1,s2):

con h(u,v,s1) y h(u,v,s2) filtros Gaussianos. El realce de los bordes se logra formando la diferencia:

> Un ejemplo de esto puede observarse en el siguiente conjunto de imágenes:

> Imagen inicial. |  | Imagen filtrada con gaussiana de s=1.
> Imagen filtrada con gaussiana de s=0.7. |  | Imagen diferencia de las dos anteriores, amplificada con factor 16.

- Comparación de imágenes filtradas con funciones exponenciales simétricas normalizadas de distinto parámetro a0 (a1,a2):

con h(u,v,a1) y h(u,v,a2) filtros exponenciales simétricos normalizados. El realce de los bordes se logra formando la diferencia:

- Comparación entre la imagen Dilatada multinivel con un elemento plano e(u,v) y la imagen Erosionada multinivel con un elemento plano e(u,v).

> Un ejemplo de esto puede observarse en el siguiente conjunto de imágenes:

Imagen inicial. |  | Imagen dilatada.
Imagen erosionada.. |  | Imagen diferencia de las dos anteriores.