3.5.- NITIDEZ.

La nitidez define la respuesta en nivel de gris de la imagen ante cambios bruscos en la iluminación de la escena captada. Así, para una imagen lineal con un borde fuertemente marcado, las siguientes figuras representan dos respuestas: una con alta nitidez y otra con baja nitidez.

Alta nitidez frente a baja nitidez.

La baja nitidez de una imagen puede estar motivada por:

- Objetos fuera del rango de enfoque de la óptica.
- Deficiencias en el elemento sensor.
- Efectos de algoritmos de tratamiento de imágenes.

La medición de la nitidez es una tarea compleja, pues depende en exceso de los objetos presentes en la imagen y se ve fuertemente afectada por la presencia de ruido.

Una opción es determinar, para cada punto, la mayor transición en las ocho direcciones principales, según

siendo f(x,y) la imagen, de dimensión NxM, y Dnf(x,y) la derivada en la dirección de máximo cambio.

Imagen inicial. Nitidez: 18.245%.

Imagen filtrada con la media. Nitidez: 11.971%.

Imagen doblemente filtrada con la media. Nitidez: 9.777 %.