MedContraArm

Calcula el valor de la media contra armonica 
del entorno de vecindad (implementado un entorno 
de 3x3) con objeto de reducir la cantidad de
ruido de la imagen. La formula es:

	   sum( f(i,j)^(R+1))		  
g(x,y)=-------------------
	   sum( f(i,j)^(R))

Si el parametro R	es negativo, se elimina el ruido
aditivo mientras que si R es positivo se elimina
el ruido substractivo	  

Este algoritmo trabaja con imágenes en escala
de grises. Las imágenes en color se convierten 
previamente de RGB a nivel de intensidad.

