FiltroVectorial

Realiza un filtrado en el entorno de vecindad
de cada pixel de color basado en un cálculo de mediana
vectorial. Se toma aquel valor que minimiza la
suma de distancias al resto de valores del entorno
de vecindad 3x3.

Parametros:

Los canales de color se pueden configurar como:
	"Datos 0 a 255";
	"Datos 0 a 255 circular";
	"Datos -128 a 127";

Valido para imagenes en color. Si alguna imagen
de entrada es en blanco y negro se convierte a color
RGB con los tres canales iguales.

