ColorScatergram

Calcula el histograma vectorial (bidimensional) 
de una imagen en color.

Representa en la imagen de salida, para dos canales 
de color selecionables, el número de pixels que tienen 
el mismo valor.

El escaldo se puede seleccionar automático o manual.

Parámetros:
 - Escalado ( si se configura en manual)
 - Canales:  (1,2) , (1,3), (2,3)
 - Referencia: con o sin refencia
 - Tipo de Escalado: automático o manual

Si se realiza con referencia, se calcula utilizando 
solo los pixeles de la primera entrada 
que en la imagen de referencia (segunda entrada) 
tienen  valor 255 (o mayor de 100). Si se indica 
sin referencia, se calcula utilizando todos los 
pixels de la primera imagen.


Valido para imagenes en color. Si alguna imagen
de entrada es en blanco y negro se convierte a color
RGB con los tres canales iguales.

