BlancoFrontal

Este algoritmo es específico de la práctica 27
de segmentación de imagnes en color.

Detecta las zonas inoculadas en un cultivo (regiones lechosas)
para poder eliminarlas del proceso posterior de segmentación

Este algoritmo opera con imagenes de entrada tomadas con 
iluminación frontal del cultivo.

No tiene parámetros

Valido para imagenes en color. Si alguna imagen
de entrada es en blanco y negro se convierte a color
RGB con los tres canales iguales.

