DETECTOR HORIZONTAL.

Convolución con la máscara:

Formada por la convolución compuesta del gradiente según el eje Y y el filtrado según la media del entorno 2x3.

La convolución de la imagen con la máscara puede originar valores superiores a los de la imagen inicial, que pueden desvirtuar los resultados obtenidos. A tal fin, y siempre que no existan saturaciones en la imagen (por ejemplo, se permiten valores superiores a 255), se suele dividir el resultado final por la mitad de la suma de los valores absolutos de la máscara (en este caso es igual a 3). Si existen saturaciones en la imagen (por ejemplo, cualquier valor superior a 255 se convierte en 255) es conveniente dividir la imagen inicial por dicho número antes de convolucionarla con la máscara.